**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI**

**Blaty kuchenne laminowane.**

Blat kuchenny jest najbardziej eksploatowaną częścią kuchni w związku z czym materiał z którego jest wykonany charakteryzuje się podwyższoną odpornością

na wyższe temperatury, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i promieniowanie

UV. Pomimo to zbyt długi kontakt z wodą, bardzo wysoką temperaturą (np. rozgrzany garnek) oraz niektóre środki chemiczne mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia, które w takim wypadku nie są objęte gwarancją.

**W szczególności należy unikać:**

- narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą, **SZCZEGÓLNIE W MIEJSCACH ŁĄCZEŃ, PRZY ZLEWOZMYWAKU I NA KRAWĘDZIACH BLATU**.

- stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu bez użycia

właściwych podkładek.

- cięcia, szlifowania i uderzania zarówno tępymi jak i ostrymi narzędziami

bezpośrednio na powierzchni blatu.

- otwierania zmywarki w trakcie trwania oraz tuż po zakończeniu programu zmywania

(zmywarka powinna być opróżniana minimum 15 minut po zakończeniu programu),

gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (puchnięcie blatu,

odchodzenie krawędzi).

- czyszczenia blatu środkami agresywnymi oraz zawierającymi elementy ścierne.

**Czyszczenie i konserwacja**

- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub

wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych

należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.

**Fronty meblowe MDF/PVC. MDF/PVC na wysoki połysk.**

.

Fronty MDF/PVC przystosowane są do użytkowania w pomieszczeniach

zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza.

**W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną.

- niedopuszczalne jest zanurzanie elementów MDF/PVC w wodzie.

- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni foliowanych przedmiotami ostrymi lub

szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.

- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o

właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub

skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.

- nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić

powierzchnię.

- nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków

szorujących i wybielających

- nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.

**Czyszczenie i konserwacja**

- do czyszczenia frontów MDF/PVC należy używać delikatnych miękkich ściereczek

bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry.

- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub

wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych

należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.

- zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata,

kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub

przetrzeć wilgotną szmatką.

**Fronty meblowe melaminowane.**

Przystosowane one do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o

normalnej temperaturze i wilgotności powietrza.

**W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną.

- niedopuszczalne jest zanurzanie elementów melaminowanych w wodzie.

- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni melaminowanych przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.

- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o

właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub

skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.

- nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić

powierzchnię.

nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków

szorujących i wybielających

- nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.

**Czyszczenie i konserwacja**

- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub

wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych

należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.

- zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata,

kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub

przetrzeć wilgotną szmatką.

**Fronty meblowe lakierowane**

Fronty lakierowane są produkowane na bazie mdf-u pokrytego wysokiej jakości

lakierami barwiącymi. Technologia ta pozwala uzyskania dowolnej barwy z takich

wzorników kolorystycznych jak RAL, NCS, ICA. Daje to paletę ponad 2000 kolorów

do wyboru. Fronty lakierowane wykonywane są w dwóch wariantach wykończenia

powierzchni: matowej i na wysoki połysk. Fronty lakierowane charakteryzują się

wysoką trwałością kolorystyczną, podwyższona odpornością na wilgoć oraz parę

wodną z racji czego są często stosowane jako elementy mebli łazienkowych. Fronty

lakierowane na wysoki połysk charakteryzuje jednak niska odporność na

zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne w związku z czym wymagają one

szczególnego traktowania w trakcie użytkowania. .

**W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na DŁUGOTRWAŁY kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną.

- niedopuszczalne jest zanurzanie elementów lakierowanych w wodzie.

- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi

lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.

- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o

właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub

skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.

- nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić

powierzchnię.

- nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków

szorujących i wybielających

- nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.

**Czyszczenie i konserwacja**

- do czyszczenia frontów lakierowanych należy używać delikatnych miękkich

ściereczek bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry.

- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub

wilgotną ściereczką . Można stosować także płyn do mycia naczyń, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych

należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.

- zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata,

kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub

przetrzeć wilgotną szmatką.

- nie należy ściągać folii ochronnej jeżeli w pomieszczeniu są prowadzone nadal

prace budowlane lub wykończeniowe.

**Fronty meblowe akrylowe**

Fronty meblowe Super Gloss produkowane są z folii meblowej ABS , której część

wierzchnia pokryta jest warstwą akrylu. Dzięki zastosowaniu akrylu powierzchnia

frontu osiąga połysk przekraczający wartość 80 Glossów. Powierzchnia frontu jest

odporna na działanie promieniowania UV, a kolorystyka folii jest w pełni powtarzalna.

Fronty meblowe dostarczane są zawsze z folią ochronną . Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni w transporcie jak również w trakcie prac montażowych. Po

ściągnięciu folii ochronnej fronty akrylowe podlegają procesowi utwardzania, który

trwa do 7 dni. Fronty akrylowe charakteryzuje niska odporność

na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne w związku z czym wymagają one

szczególnego traktowania w trakcie użytkowania.

**W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną.

- niedopuszczalne jest zanurzanie elementów akrylowych w wodzie.

- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni akrylowych przedmiotami ostrymi lub

szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.

- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o

właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub

skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.

- nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić

powierzchnię.

- nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków

szorujących i wybielających

- nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.

**Czyszczenie i konserwacja**

- do czyszczenia frontów akrylowych należy używać delikatnych miękkich ściereczek

bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry.

- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub

wilgotną ściereczką . Można stosować także płyn do mycia naczyń, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych

należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.

- zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata,

kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub

przetrzeć wilgotną szmatką.

- nie należy ściągać folii ochronnej jeżeli w pomieszczeniu są prowadzone nadal

prace budowlane lub wykończeniowe.

**Fronty meblowe drewniane oraz fornirowane**

Meble kuchenne z frontami drewnianymi oraz fornirowanymi mogą różnić się od

kuchni ekspozycyjnych. Drewno jest materiałem naturalnym, którego barwa i układ

słojów są uzależnione od wielu czynników, dlatego mogą występować różnice w

fakturze i barwie frontów co nie stanowi wady produktu. W produkcji frontów

drewnianych stosowane są niezmechanizowane technologie wykonawcze, takie jak

ręczne lakierowanie i szlifowanie. Specyfika pracy ręcznej powoduje, że mogą

wystąpić niejednorodności powierzchni , które nie stanowią wady produktu i nie

wpływają na jego funkcjonalność oraz trwałość. Fronty drewniane mogą w trakcie

eksploatacji ujawniać niewielkie zmiany w kształcie i wymiarach wywołane

specyficznymi warunkami eksploatacji (wilgotność, różnice temperatur, oświetlenie

etc.) oraz naturalnymi właściwościami materiałów użytych do produkcji. Takie zmiany

nie stanowią wady produktu i nie wpływają na jego trwałość i funkcjonalność.

**W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną.

niedopuszczalne jest zanurzanie elementów drewnianych w wodzie.

- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni drewnianych i fornirowanych z

przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.

- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o

właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub

skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych, środków na

bazie acetonu lub amoniaku.

- nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić

powierzchnię.

- nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków

szorujących i wybielających

- nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.

**Czyszczenie i konserwacja**

- należy używać miękkiej szmatki oraz specjalnych preparatów przeznaczonych do

czyszczenia frontów z drewna lakierowanego.